**Практическое задание**

**по технологии** **обработки швейных изделий**

**муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии**

**2019-2020 учебный год 10-11 класс**

# «Обработка сувенирного мешочка»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание:**  **Выполните обработку** сувенирного мешочка с наличием в конструкции изделия накладных декоративных деталей. **Оформите мешочек элементами декора из предложенных материалов. Возможно выполнение декора с помощью компьютеризированной вышивальной машины.**  2_2__ | **Материалы:**  1.Основная деталь 520мм X 200мм.  2.Отделочная ткань 120мм X 120мм (1 шт.).  3. Тонкий фетр 120 мм X 120 мм (2 лоскута).  4. Косая бейка 1 метр.  5. Элементы декора, в т.ч. цветные нитки, термотрансферные картинки.  6. Булавка для вдевания шнура из косой бейки.  520  **Н.о.**    120  200 |
| 1-jpg-5-jpg-thumb-5734  16c0b4fa000895065a11ce634158553c  https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/0/c/3/141124221543.jpegОписание: Похожее изображениеКартинки по запросу подарочные мешки с декоромЭта эффектная деталь придаст подарку особое очарование и сделает его гармонично завершённым. Сувенирные мешочки для украшений, выполненные в виде торбочек с длинным шнуром-завязкой – это и красивая упаковка, и – отличный текстильный сундучок. В раскрытом состоянии такой мешочек представляет лоскут ткани с многочисленными кармашками разного размера: в таких отсеках удобно хранить колечки и маленькие серьги, а самый центр торбочки займёт массивная бижутерия. | |

**Последовательность выполнения и графическое изображение**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание операции** | **Графическое изображение** |
| 1. Внесите **в конструкцию** изделия накладные декоративные детали (деталь). Продумайте декор сувенирного мешочка.  При необходимости выполните эскиз. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы.  От места расположения новых конструктивных деталей и отделки, возможно, поменяется порядок выполнения работы. По ходу работы Ваши первоначальные идеи могут измениться. Не задерживайтесь на этом этапе! |  |
| 2.Подготовьте выкройку. Размеры готового мешочка 200 мм Х 160 мм. Используйте пустой лист (стр. № 4). |  |
| 3. Произведите раскрой деталей изделия, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры.  Отметьте места расположения контрольных линий и точек. | 1_1_  Сгиб ткани  **Н.о.** |
| 4. Выполните обработку вертикальных срезов зигзагообразной строчкой. | зигзаг3_2  10  Изнаночная сторона |
| 5. Сложите ткань лицевой стороной внутрь, уровняйте срезы, сколите булавками, сметайте боковые срезы до контрольных точек. Проложите строчку стачивания (ширина шва 10 мм). |
| 6. Отогните ширину шва выше контрольных точек к центру мешочка. Заутюжьте. | 4_ |
| 7. Обработайте верхний срез мешочка швом вподгибку с закрытым срезом для образования кулисок, в которые можно будет вдеть шнур-завязку. Величина подгиба 40 мм; ширина шва машинной строчки от подогнутого среза 2 мм. Приутюжьте обработанный срез. | 5_ (1)  40 |
| Выверните мешочек. Выправьте уголки. Проутюжьте их. |
| 8. Проложите строчку посередине подогнутого верхнего среза, образуя два ряда кулисок. Ширина нижнего отделения кулиски 20 мм±3 мм. | 6 (1)бейка3  20 ± 3  1-2 |
| 9. Косую бейку разрежьте на две части и подготовьте из них два шнура для вдевания в кулиски.  Для этого каждую косую бейку сложите вдвое вдоль посередине лицевой стороной вверх, настрочите на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.  С помощью булавки проденьте шнуры в нижние отделения кулисок.  1-й шнур проденьте в кулиску с обеих сторон мешочка так, чтоб середина шнура была с левой стороны мешочка, 2-й шнур проденьте так, чтобы середина шнура смотрела вправо (была с правой стороны мешочка). Соедините концы 1-го шнура друг с другом, также поступите и с 2-м шнуром. |
| 10. Выполните декорирование мешочка, если вы к этому этапу ещё не приступали. Выбирайте легкие в исполнении, но эффектные способы отделки. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.  **Слегка** **(!)** стяните шнуры. Оформите бантиком. | 2_2__ |

# Карта пооперационного контроля

**«Обработка сувенирного мешочка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии оценки** | **Баллы** | **По факту** |
| 1 | Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; размеры готового мешочка 200 мм Х 160 мм ±5 мм (да/нет) | 2 |  |
| 2 | Симметричность углов мешочка. Качество выправленных уголков, их ВТО (да/нет) | 1 |  |
| 3 | Величина шва стачивания боковых срезов (10 мм±1 мм) | 1 |  |
| 4 | Качество выполнения зигзагообразной строчки (да/нет) | 1 |  |
| 5 | Качественное оформление «входов» в отделения кулисок. (Наличие ВТО, ткань аккуратно подогнута, спрятана, стороны симметричны.) (да/нет) | 2 |  |
| 6 | Величина подгиба верхнего среза (40мм ± 1 мм) | 1 |  |
| 7 | Ширина шва от подогнутого среза детали (2мм ± 1мм) | 1 |  |
| 8 | Два отделения кулисок (верхний и нижний ряды) одинаковой величины по всей ширине мешочка (по 20 мм±3 мм) | 1 |  |
| 9 | Ширина шнуров из косых беек по всей длине одинакова (да/нет) | 1 |  |
| 10 | Качество строчки по краю косых беек (1÷2 мм) | 1 |  |
| 11 | Правильное оформление шнуров-завязок (да/нет) | 1 |  |
| 12 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 1 |  |
| **Характер оформления сувенирного мешочка** | | | |
| 13 | Наличие в конструкции изделия накладных декоративных деталей (детали) (да/нет) | 1 |  |
| 14 | Грамотное и уместное композиционное решение и согласованность с размерами (да/нет) | 1 |  |
| 15 | Оригинальное использование декоративных деталей (детали) и элементов отделки (да/нет) | 1 |  |
| 16 | Наличие в конструкции изделия дополнительных декоративных элементов (да/нет) | 1 |  |
| 17 | Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет) | 1 |  |
| 18 | Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет) | 1 |  |
|  | **Итого:** | **20** |  |