**Практическое задание для муниципального этапа**

**ХVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2022 года**

Номинация **«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**10-11 классы**

**Практическая работа: «Изготовление косметички»**

Косметичка для мелких вещей: расчески, косметики, необходимых лекарств. Деталь косметички может быть выполнена в лоскутной технике или декорирована вышивкой, аппликацией, стразами.

Тесьма «молния» длиной 200 мм. Размеры кроя: ширина 200 мм, длина - 300 мм, припуски на обработку – 10 мм.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Последовательность выполнения*** | ***Графическое изображение*** |
| 1. Выкроите детали из основной ткани, соблюдая направление нити основы и припуски на обработку 10 2 мм.  Нанесите линии сгибов. | C:\Users\Лариса\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\htmlimage (4).png |
| 2.Сложите тесьму «молния» и основную ткань лицевыми сторонами внутрь, тесьму приметайте и притачайте шириной шва 102 мм, выполняя машинные закрепки (строчка 1). Удалите стежки временного назначения. | C:\Users\Лариса\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\htmlimage (5).png |
| Детали выверните на лицевую сторону, выправьте швы, приутюжьте, откройте «молнию», отстрочите шириной шва 32 мм (строчка 2). |
| Выверните изделие на изнаночную сторону, перегните по линиям сгиба. Сметайте боковые стороны детали, стачайте шириной шва 102 мм, выполняя закрепки. | C:\Users\Лариса\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\htmlimage (6).png |
| Удалите наметку, выверните изделие, выправьте углы, приутюжьте. |

**Самоконтроль:**

•​ машинная строчка – ровная, аккуратная;

•​ ширина швов соответствует заданным величинам;

•​ наличие машинных закрепок;

•​ качество ВТО;

•​ соблюдение правил техники безопасности.

**Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы**

**«Изготовление косметички»**

**10-11 класс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | Критерии оценки | Баллы |
| **1** | Соблюдение при раскрое направления нити основы | 2 |
| **2** | Припуски на обработку 10 2 мм | 2 |
| **3** | Ширина шва притачивания тесьмы «молния» 10 2 мм. | 3 |
| **4** | Выполнение закрепки 5 2 мм. | 1 |
| **5** | Ширина шва настрачивания тесьмы «молния» 3 2 мм. | 2 |
| **6** | Выполнение закрепки 5 2 мм. | 1 |
| **7** | Качество влажно-тепловой обработки шва | 2 |
| **8** | Ширина стачивания боковых швов 10 2 мм. | 2 |
| **9** | Качество вывернутых углов | 2 |
| **10** | Качество влажно-тепловой обработки | 2 |
| **11** | Соблюдение безопасных приемов труда | 1 |
|  | Итого: | 20 |