**Практическое задание для муниципального этапа**

**ХVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018-2019 г**

Номинация **«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**8-9 классы**

**«Моделирование юбки со складками»**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертеж основы прямой юбки»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 3 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эскиз** | **Описание модели** |
| F:\4.pngF:\5.png | Оригами-искусство складывания бумаги. В последнее время дизайнеры складывают и ткань. Смоделируйте по эскизу юбку в технике оригами.  Юбка заужена книзу.  Переднее и заднее полотнище юбки на кокетке.  На переднем полотнище юбки от кокетки заложены складки в технике оригами (глубина складки 10см.)  Застежка-молния в боковом шве. |

**Чертеж основы прямой юбки**

**(цветной лист)**



**Контроль практического задания**

«**Моделирование юбки со складками**»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.



**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

**Карта пооперационного контроля**

«**Моделирование юбки со складками**»


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценивания | Баллы |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки** |  |
| 1 | Оформление боковых срезов (заужение книзу) | 1 |
| 2 | Оформление линии кокетки на переднем полотнище юбки | 2 |
| 3 | Оформление линии кокетки на заднем полотнище юбки | 2 |
| 4 | Формирование складки, оформление наклонной линии глубины складки (10х2), (надписи, обозначения) | 2 |
| 4 | Оформление линии низа полотнищ | 1 |
|  | **Подготовка выкройки юбки к раскрою** |  |
| 5 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие намеченным линиям и модели (всего 5 баллов):  - характер моделирования кокетки (2балла)  - складок (2 балла)  - линий низа(1балл) | 5 |
| 8 | Название деталей | 1 |
| 9 | Количество деталей | 1 |
| 10 | Направление долевой нити деталей | 1 |
| 11 | Сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |
| 12 | Наличие метки под застежку-молнию | 1 |
| 13 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |
| 14 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |
|  | **Итого** | **20** |

**Карта контроля практического задания по моделированию**

**с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями**


***Вытачку закрыть***

***Вытачку закрыть***

****

***Разрезать и раздвинуть для образования складки***

**Образец контроля готовых выкроек модели – результат моделирования**

****